SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( EVR_pass7
	Comment ( Passenger sleeping car. Type 8 )
	Type ( Carriage )
	WagonShape ( EVR_pass7.s )
	Size ( 3.105m 4.5m 24.27m )
	Mass ( 55t )
	WheelRadius ( 0.5m )
	InertiaTensor ( Box (3.105m 4.5m 24.27m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 2e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 2e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 3e7N 3e7N )
			r0 ( 10cm 10cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ()
		Velocity ( 0.1m/s )
	)

	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 2e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 2e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 3e7N 3e7N )
			r0 ( 10cm 10cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ()
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Adheasion ( 1 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 2.5*55t )
	DerailBufferForce ( 440kN )
	NumWheels ( 8 )
	Friction (
		1190.00N/m/s	-0.10		4.97mph	23.56N/m/s	1.45
		35.5N/rad/s		0		0.3rad/s	1.35		1.55
	)
	Lights	(	3				
		Light	(
			comment( Right rear red light )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 70ff0000 )
					Position ( 1.287 3.283 -12.033 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0.2 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Left rear red light )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 70ff0000 )
					Position ( -1.313 3.283 -12.033 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0.2 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Right bottom rear red light )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 70ff0000 )
					Position ( 1.287 1.476 -12.033 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0.2 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
	)
	
	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )

	MaxHandbrakeForce( 5.4kN )
	MaxBrakeForce( 25.3kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 2 )
	MaxApplicationRate( 8 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 2 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 57 )


      Inside (
            PassengerCabinFile ( EVR_pass7.s )
            PassengerCabinHeadPos ( 0.8 2.8 -11.5 )
            RotationLimit ( 35 360 0 )
            StartDirection ( +17 30 0 )
          Sound ("genpasswagmodern.sms")
      )



	Sound ("genpasswagmodern.sms")
)
